**PHỤ LỤC**

**Các giải pháp nhằm tăng cường tiết kiệm điện, đảm bảo ổn định cung ứng điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh Đồng Nai**

*(Đính kèm văn bản số 2072/SCT-KT&NL ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Sở Công Thương Đồng Nai)*

1. **Các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện**
2. **Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp, tòa nhà văn phòng, các trường học, trung tâm đào tạo**

- Điều chỉnh máy điều hòa nhiệt độ từ 26 độ C trở lên.

- Mở máy điều hòa trễ 60 phút và tắt máy điều hòa sớm 60 phút so với giờ bắt đầu và giờ kết thúc làm việc hàng ngày.

- Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lanh, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng.

- Dừng hoạt động 50% số thang máy. Khuyến khích sử dụng cầu thang bộ khi di chuyển giữa các tầng gần nhau.

- Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên tại phòng làm việc, phòng học.

- Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.

1. **Đối với các trung tâm thương mại, cơ sở dịch vụ**

- Điều chỉnh máy điều hòa nhiệt độ từ 26 độ C trở lên.

- Mở máy điều hòa trễ 60 phút và tắt máy điều hòa sớm 60 phút so với giờ bắt đầu và giờ kết thúc làm việc hàng ngày.

- Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lanh, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng.

- Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên.

- Dừng hoạt động 50% số thang máy. Khuyến khích sử dụng cầu thang bộ khi di chuyển giữa các tầng gần nhau.

- Tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí, quảng cáo, bảng hiệu từ 22h hàng ngày.

- Tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải khi có đề nghị từ Công ty Điện lực.

- Khuyến khích sử dụng máy phát điện dự phòng (nếu có) để chủ động thêm nguồn cung cấp điện.

1. **Đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp**

- Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lanh, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng.

- Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên để chiếu sáng nhà xưởng, cơ sở sản xuất.

- Dịch chuyển một phần các hoạt động sản xuất sau 22h.

- Tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải khi có đề nghị từ Công ty Điện lực.

- Khuyến khích sử dụng máy phát điện dự phòng (nếu có) để chủ động thêm nguồn cung cấp điện.

1. **Đối với các hệ thống chiếu sáng giao thông**

- Điều chỉnh thời gian mở đèn trễ 40 phút và tắt đèn sớm 40 phút so với kế hoạch hiện nay.

- Giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng từ 22h tại các tuyến đường có lưu lượng giao thông ít.

- Việc điều chỉnh, tiết giảm hệ thống chiếu sáng giao thông được thực hiện trên cơ sở đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự trên các tuyến đường.

1. **Đối với các hệ thống chiếu sáng quảng cáo, trang trí**

- Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng quảng cáo từ 22h.

- Tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí từ 22h.

1. **Đối với các hộ gia đình**

- Thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm điện trong hộ gia đình, tắt các thiết bị khi không sử dụng.

- Điều chỉnh máy điều hòa nhiệt độ từ 26 độ C trở lên.

- Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên trong nhà.

1. **Thời gian thực hiện**

Trong năm 2024 và các năm tiếp theo.